**Инструкция по прошивке видеорегистратора DEXP RX-100.**

Процесс прошивки устройства следующий:

1) Отформатировать карту памяти, скопировать файл «FW96220A.bin» в корневую директорию карты.

2) Загрузить SD-карту в устройство.

3) Включить устройство, после чего начнется обновление прошивки.

4) После успешного обновления прошивки, регистратор начнет запись.

5) Остановить запись, и извлечь карту памяти.

**ВАЖНО!**

Данный регистратор был выпущен несколькими партиями, отличающимися аппаратными ревизиями, и для каждой партии – своя прошивка.

Прошивка регистратора файлом для другой ревизии может нанести устройству непоправимый ущерб, вплоть до его неисправности.



Помните о том, что, прошивая устройство самостоятельно, либо самостоятельно внося изменения в конструкцию, вы можете нанести устройству непоправимый ущерб, и лишиться права гарантийного обслуживания. Чтобы этого избежать - доверьте это специалистам сервисных центров.