Инструкция по смене ПО на смартфоне DEXP Ixion W5

Необходимо:

1. FW для смартфона DEXP Ixion W5
2. Модифицированный кабель USB-MicroUSB \*
3. Кабель USB-MicroUSB
4. Стандартные драйверы Qualcomm
5. Утилита MiPhone20141107

\*Для доработки кабеля необходимо в середине кабеля USB-MicroUSB оголить чёрный и зелёный провода, затем произвести спайку двух этих проводов вместе.

Для смены ПО смартфона необходимо выключенный смартфон подключить к рабочей станции с помощью модифицированного кабеля.

Устройство уйдет в Recovery Mode (телефон не включится, подсветка не активируется). Затем необходимо отсоединить устройство и подключить обычным кабелем USB-MicroUSB.

Смартфон готов к смене ПО.