1. Устанавливаем драйвера из папки «USBdriver\_8916».



1. Устанавливаем QFIL из папки «QPST.WIN.2.7 Installer-00425.1».



1. Запускаем QFIL.

Выбираем пункт *Flat Build* (см. 1)



Далее выбираем Programmer Path, нажимаем Browse …и находим в папке прошивки файл *prog\_emmc\_xxxxxx.mbn* (см. 2)

В Content XML нажимаем Load Content… и выбираем *rawprogram\_unsparse* (см. 3)



После выбираем *patch0*



1. Выключаем смартфон, зажимаем Vol+ и Vol- и подключаем через кабель к ББ, при правильном подключении – смартфон завибрирует. И запускаем прошивку, нажав на кнопку *Download*.

Если драйвера установились верно, тогда устройство должно определится, так как показано на рисунке ниже



1. После завершения прошивки, отсоединяем смарт, вынимаем батарейку. Вставляем батарейку обратно и запускаем телефон.