***Обновление прошивки на устройстве DEXP MP-100/102***

1. Распаковать архив.

2. Скопировать файл на пустую SD-карту.

3. Вставить карту в устройство.

4. Зайти в SD карту.

5. Зайдите в появившуюся папку.

6. Нажмите на файл прошивки и нажмите YES для начала обновления.

7. Не выключайте питание устройства во время обновления. После завершения процесса обновления устройство перезагрузится автоматически.