





1) Внутри архива с прошивкой заходим в папку с китайским названием


2) И разархивируем архив **Download\_Teksun**

3) Запускаем файл **1-MT6737.bat**


4) Заходим **File -> Download Agent file - >** и выбираем **DA\_SWSEC.bin**

5) Далее **File -> Open Authentication File -> xunhu.auth**


6) Жмем на кнопку **Scatter File** и выбираем файл **MT6737M\_Android\_scatter** в основной папке с прошивкой 

7) Жмем кнопку **Scan** и **«Да»**


8) Подключаем смартфон к ПК и зажав кнопку Power выключаем его. В программе должна будет появиться надпись **«Scan Success»**



9) Нажимаем кнопку **«Start all»** и ждем пока пройдет проверку чек-сумм



10) После этого переподключаем выключенный телефон к ПК и начнется прошивка



11) Когда появится надпись **«PASS»** прошивка будет завершена

