**Инструкция по прошивке DEXP AL-1000**

Для того, чтобы прошить устройство, следует:

1 – Загрузить прошивку в программу FactoryTool\_v1.39

2 – Нажать Play.

2 – Устройство должно быть выключено.

3 – Зажать иголкой кнопку Reset.

4 – Не отпуская Reset вставить кабель USB – USB в разъём USB 1 в устройстве.

Помните о том, что, прошивая устройство самостоятельно, либо самостоятельно внося изменения в конструкцию, вы можете нанести устройству непоправимый ущерб, и лишиться права гарантийного обслуживания. Чтобы этого избежать - доверьте это специалистам сервисных центров – адреса можно найти тут http://dexp.club/Srvs